附件3：

一、A15、A16、A17公寓开水器80台

参数配置：1、开水机功率12KW；出水量：120L。2、机器尺寸：51cm\*28cm\*89cm，底座尺寸：58cm\*48cm\*52cm整机采用黑钛金304不锈钢板材。3、进水方式：步进式，进水时不加热,加热时不进水，水不开不出水。4、加热系统：加热管为纯紫铜材质，保证加热速度；两套独立系统双驱供电；上下水位控制采用304不锈钢浮球开关控制，浮球承受瞬间电流达2A以上；内胆：双排气排水系统，保证加热时产生的压力及溢流水及时排出，进水口需有挡板对冷水进行缓冲，防止冷热水混合。5、进水电磁阀：需具备减压及控制流速功能；保温：发泡保温。6、水龙头：左右旋转式龙头，禁止提拉式龙头。7、控制系统：采用交流接触器控制。

二、化工大楼及创科大厦全自动电热开水器72台

参数配置：1、额定功率：9KW；电源：380V交流电。2、容积80L，连续供开水量≥80升，两次供水中间间隔加热时间少于10分钟。3、程控恒温出水，100%纯开水，避免“千沸水”问题。4、采用步进水逐层加热技术，具有显著节能降耗的功能。5、有断电保护、断水保护、超压保护、漏电保护、超高温保护功能，内胆与外壳之间要有绝缘、阻燃及保温层。6、有烧水状态有提示指示灯，封闭式水箱，防蒸汽外漏，防投毒； 另须配备安装不锈钢机架。

三、供应商要求：

1. 报价包括了所有货物和附件的制造、采购、包装、税费、运输、保险和技术服务（包括技术资料、图纸的提供）以及相关安装、培训、调试、验收、质保期保障等的全部费用。
2. 如报价人为经销商须提供生产厂家针对本项目的销售授权书。
3. 开水器品牌须提供：⑴有质量技术监督局发放的全国工业生产许可证；⑵提供ISO9001质量理体系认证证书；⑶中国质量认证中心发放的CQC产品认证证书及节能产品认证证书。⑷提供涉及饮用水安全产品卫生许可批件。⑸产品的主要部件内胆、电热管具有省级及以上卫生部门出具的卫生安全检测报告。⑹提供与水接触的主要设备配件（如电热管、内胆、水槽等）304食品级不锈钢材质的检验报告。
4. 售后服务：1年免费包换，3年免费包修。要求本地服务2小时内到达现场，1小时内排除故障；
5. 供应商提供所需安装的辅材及水暖管线、电线线缆等线材并负责安装（供应商可以提前勘察场地）。提供设备质保期内免费清洗服务，本次采购不再另行追加预算，如有超出部分供应商自行承担。
6. 提供厂家针对此项目的售后服务承诺函原件。
7. 投标人需在本地有销售或服务网点及产品备件库，提供证明材料。